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为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》和《生态环境监测条例》等法律法规的规定，防治生态环境污染，改善生态环境质量，规范排污单位自行监测视频监控系统建设与联网工作，制定本标准。本标准规定了排污单位自行监测视频监控系统结构、前端设备功能和性能、视频数据汇聚系统、前端设备安装、联网传输、运行管理等技术要求。本标准为生态环境部办公厅2026年7月22日印发
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关于发布国家生态环境标准《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》的公告
为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》和《生态环境监测条例》等法律法规，规范生态环境监测工作，现批准《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》为国家生态环境标准，并予发布。
标准名称、编号如下：
《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）。
以上标准自2026年10月1日起实施。标准内容可在生态环境部网站（http://www.mee.gov.cn）查询。
特此公告。
生态环境部
2026年7月22日
生态环境部办公厅2026年7月22日印发
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为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》和《生态环境监测条例》等法律法规的规定，防治生态环境污染，改善生态环境质量，规范排污单位自行监测视频监控系统建设与联网工作，制定本标准。本标准规定了排污单位自行监测视频监控系统结构、前端设备功能和性能、视频数据汇聚系统、前端设备安装、联网传输、运行管理等技术要求。本标准为首次发布。
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